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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : การล้างอุปกรณ์เครื่องมือด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ ขนาด 250 ลิตร
	หน้า : 1 / 2

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-007-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
	1. เพื่อขจัดสิ่งสกปรก เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่บนอุปกรณ์เครื่องมือ
 	2. เพื่อลดปริมาณอินทรีย์สาร ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ 
3. เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเครื่องมือไม่ให้ชำรุดเสียหาย
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD (ห้องล้างเครื่องมือ)
4. รายละเอียด
1. บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน หมวก แว่นตา หน้ากากอนามัย เสื้อกันเปื้อน ถุงมือยาวหนา รองเท้าบูท
2. อุปกรณ์เครื่องมือที่มีลักษณะล๊อค ให้คลายล๊อก กางออกก่อนจัดเรียงลงถาด
3. นำอุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการแช่มาจัดเรียงเข้าเครื่องล้าง (Cart wash)  ให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องมือจะต้องสัมผัสกับน้ำอย่างทั่วถึง 
4. ห้ามนำภาชนะ เช่น ชาม ถาด ทับบนอุปกรณ์เครื่องมือ 
5. ภาชนะที่เป็นถ้วย ให้วางคว่ำลง 
6. เครื่องมือที่มีบางส่วนเก็บน้ำให้วางตะแคง เช่นชามรูปไต ถาดเครื่องมือ 
7. เลือกอุปกรณ์ช่วยในการเข้าเครื่องล้างที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งาน 
8. ใส่ Cleaning Indicator ( Heamo check) ในทุกรอบ (Load Check) ของการล้าง 
9. นำรถเข้าสู่เครื่องป้อนอุปกรณ์เข้าออกเครื่องล้างอัตโนมัติ ปิดประตูให้สนิท เปิดสวิทซ์เบรกเกอร์ให้อยู่ตำแหน่ง On  เลือกใช้โปรแกรม P1 สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสกปรกน้อย P2 สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสกปรกปานกลางและ P3 สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสกปรกมาก และโปรแกรม P4 สำหรับสายชุดเครื่องช่วยหายใจ (โปรแกรมจะตั้งปริมาณน้ำยา ระยะเวลา อุณหภูมิตามคำแนะนำของเครื่องล้าง และบริษัทผู้ผลิตน้ำยา) 
10. กรณีเกิดความผิดพลาด ให้ทำการกด Reset  โดยกดปุ่ม start กับ stop พร้อมกัน กดคางไว้ 5 วินาที หน้าจอขึ้นคำว่า switch procedure แล้วตามด้วยปุ่ม P2 และ P1 ตามลำดับ
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	เรื่อง : การล้างอุปกรณ์เครื่องมือด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ 250 ลิตร


11. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องล้างประจำวัน ดังนี้
- ทำความสะอาดเครื่องภายนอก ภายใน ยางขอบประตู ตะแกรงกรองสิ่งสกปรก 
- ตรวจสอบใบพัด (Spray arm) ของตะกร้าและแชมเบอร์ หมุนได้อย่างสะดวกและไม่มีสิ่งอุดตัน
- ตรวจสอบปริมาณน้ำยาและเติมให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด
 - ตรวจสอบการทำงานของปั๊มลม แรงดันไม่เกิน 4 บาร์
 - ถ่ายน้ำปั๊มลม
 - ตรวจสอบเกจวัดแรงดันน้ำ ไม่ต่ำกว่า 1 บาร์
[bookmark: _GoBack] - ทดสอบ และลงข้อมูล การทำ Cleaning indicator ทุกรอบ

5. ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ พิมพ์    ครั้งที่ 2 (2555) 
2. The Asian Guidelines for Disinfection and Sterilization of Instrument in health Facilities 2010
3. คู่มือการใช้งานเครื่องล้างอัตโนมัติรุ่น DS 610 250L ยี่ห้อ Steelco
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