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	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-008-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์  
	1. เพื่อขจัดสิ่งสกปรกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่บนสายและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
	2. เพื่อลดปริมาณอินทรีย์สาร ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ
	3. เพื่อป้องกันการชำรดเสียหายของสายและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD (ห้องล้างเครื่องมือ/หัวหน้าทีมล้างเครื่องมือ)
4. รายละเอียด
1. บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน หมวก แว่นตา หน้ากากอนามัย เสื้อกันเปื้อน ถุงมือยาวหนา รองเท้าบูท
2. ถอดอุปกรณ์ทุกชิ้นที่สามารถถอดได้ ล้างสิ่งปนเปื้อนที่ยังมองเห็นด้วยตาเปล่าออกในน้ำเปล่าเพื่อขจัดคราบสารคัดหลั่งหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนอุปกรณ์เครื่องมือ
          3. อุปกรณ์ที่มีคราบฝังแน่นให้แช่ด้วย Enzymatic detergent (ตามคำแนะนำของบริษัท) 
          4.  เปิดเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง Om รอจนกระทั่งหน้าจอแสดง แล้วนำอุปกรณ์ ประเภทสายเสียบใน Cart wash สำหรับล้างเครื่องสาย ปิดประตูให้สนิท
           5.  เลือกโปรแกรมการล้างสายให้ตรงกับประเภทและความต้องการ กดปุ่มสตาร์ทการทำงาน
	6. เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม นำสายและอุปกรณ์ใส่ตะกร้าสะอาด แล้วนำส่งเข้าห้องจัดบรรจุทางช่องส่งผ่าน ( Pass box )
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5.ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ พิมพ์    ครั้งที่ 2 (2555) 
                2. คู่มือการใช้งานเครื่องล้างอัตโนมัติรุ่น Clenex-1200L ยี่ห้อ Namwiwat
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