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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : การนำห่ออุปกรณ์เครื่องมือออกจาก-
        เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ

	หน้า : 1 / 1

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-015-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
 	1. ลดการปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัส
	2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เครื่องมือ
[bookmark: _GoBack]	3. ป้องกันการเกิดอบัติการณ์ห่อแคเปียก ( Wet pack )
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD (ห้องจัดชุด ห่อบรรจุอุปกรณ์เครื่องมือ)
4. รายละเอียด
	การนำห่อเครื่องมือแพทย์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ
          การนำห่อเครื่องมือแพทย์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ผู้ปฏิบัติต้องคำนึงถึงการปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัส โดยทำความสะอาดมือเพื่อลดปริมาณเชื้อจากการสัมผัส และตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนทำให้ปราศจากเชื้อ ตรวจสอบสภาพห่อเครื่องมือก่อนนำเครื่องมือไปใช้งาน
          ห่อเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วควรวางไว้นานอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อรอให้เย็น ไม่ควรสัมผัสห่อระหว่างรอให้เย็นลง จอดรถเข็นบริเวณที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่ควรจอดรถใกล้กับเครื่องปรับอากาศหรือช่องระบายอากาศ
           การนำเครื่องมือแพทย์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิดที่ใช้สารเคมี เช่น แก๊สเอทธืลีนออกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แก๊สพลาสม่า ฟอร์มัลดีไฮด์ บุคลากรควรสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต (IFU)
5. ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ  พิมพ์ครั้งที่ 2 (2555) 
             2. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services 		       Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ		       แพทย์ (2561)
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